/PREP7
!**********************************
!	Materials
!********************************** 
!X:	radiale Richtung
!Y: tangentiale Richtung
!Z: normale Richtung

!MPTEMP,,,,,,,,  
!GFK EP-E Glas radial
MPTEMP,1,TH  
MPDATA,EX,1,,42.5 			![N/mm^2] 	E-Module in Faserrichtung
MPDATA,EY,1,,11 			![N/mm^2] 	E-Modul quer zur Faserrichtung
MPDATA,EZ,1,,11  			![N/mm^2] 	E-Modul quer zur Faserrichtung
MPDATA,PRXY,1,,0.28
MPDATA,PRYZ,1,,0.28
MPDATA,PRXZ,1,,0.28
MPDATA,GXY,1,,4.2
MPDATA,GYZ,1,,11/(2*(1+0.28))!
MPDATA,GXZ,1,,4.2
MPDATA,DENS,1,,1950E-6		![kg/mm^3]	Dichte
MPDATA,ALPX,1,,5.7E-6		![1/K]		Waermeausdenungsk
MPDATA,ALPY,1,,45E-6		![1/K]		Waermeausdenungsk
MPDATA,ALPZ,1,,45E-6		![1/K]		Waermeausdenungsk

MPDATA,KXX,1,,0.72E3 		![W/K]		Waermeleitfaehigk.
MPDATA,KYY,1,,0.5E3  		![W/K]		Waermeleitfaehigk.
MPDATA,KZZ,1,,0.5E3 		![W/K]		Waermeleitfaehigk.

MPDATA,BETX,1,,0E-3			![1/%M]		Quellkoeffizient
MPDATA,BETY,1,,4E-3			![1/%M]		Quellkoeffizient
MPDATA,BETZ,1,,4E-3			![1/%M]		Quellkoeffizient

MPDATA,DXX,1,,4.4E3			![mm^2/s]	Diffusionskoeffizient
MPDATA,DYY,1,,3.1E3			![mm^2/s]	Diffusionskoeffizient
MPDATA,DZZ,1,,3.1E3			![mm^2/s]	Diffusionskoeffizient

!MPDATA,CTEX,1,,5.7E-6		![]			Schrumpfen
!MPDATA,CTEY,1,,45E-6		![]			Schrumpfen
!MPDATA,CTEZ,1,,45E-6		![]			Schrumpfen

!/EOf
!**********************************
!	Elements
!**********************************
ET,1,SHELL181   
KEYOPT,1,8,1 ! Enable Laminate

!**********************************
!	Laminate
!**********************************
sect,1,shell,,  
!secdata, Thickness ,MatId,theta,Number of integration points in layer
secdata, t_t,1,theta_t,3   
secdata, t_r,1,theta_r,3
secdata, t_r,1,theta_r,3
secdata, t_r,1,theta_r,3
secdata, t_r,1,theta_r,3
secdata, t_r,1,thet,0a_r,3
secoffset,MID   !Shell node will be offset to midplane of the section
seccontrol,,,, , , ,