! /INPUT, C:/Users/Willi/Documents/projects/gfk-plate/script/00_Modell.inp


!**********************************
!	Variables
!**********************************
t_r		=	0.7			![mm]		Schichtdicke
theta_r	=	0			![°]		Faserorientierung

t_t		=	0.7			![mm]		Schichtdicke
theta_t	=	90			![°]		Faserorientierung

TH		=	200			![°C]		Herstellungstemperatur
TN		=	20			![°C]		Nutzungstemperatur

R_out	=	125			![mm]		Aussenradius
r_in	=	25			![mm]		Innenradius
D_plate	=	5			![mm]		Plattenhöhe
d_layer	=	1			![mm]		Schichtdicke

omega_z	=	0.1			![rad/s]	Winkelgeschwindigkeit(+: gegen Uhrzeigersinn)